ТРУБОГИБ   ТР-02

г.Москва
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общий вид трубогиба _____________________________
2. Назначение_________________________________________
3. Технические характеристики__________________________
4. Описание конструкции_______________________________
5. Порядок работы_____________________________________
6. Техническое обслуживание___________________________
7. Гарантия изготовителя_______________________________
8. Свидетельство о приемке и продаже__________________

2. Назначение.
Трубогиб  предназначен  для гибки профильных труб.  Возможна гибка круглых труб при заказе дополнительного комплекта  соответствующих  роликов.
Условия эксплуатации: температура окружающей среды -30° /+30°.
Область применения:  машиностроение.
3 .Технические характеристики.
 Масса трубогиба  - 20кг.
 Габаритные размеры:  320х600х350мм
 Сортамент трубы : от 15х15 до 50х50мм 
 Примерные радиусы гиба:  15х15; 25х25; 40х20 минимальный  R гиба 350 - 500мм 
                         20х20;25х40 ( по высоте 40) минимальный R гиба 700мм
Труба  40х40; 50х50 имеет ограничение при гибке на трубогибе ТР-02.  Максимальная толщина стенки 2мм, материал сталь3, минимальный R гиба 2000мм
Примечание: 
Трубу 40х40х2 или 50х50х2 катать только в крайних положениях роликов. 
4. Описание конструкции трубогиба.
   Трубогиб состоит из 2-х боковых пластин, соединенных между собой 4-мя болтами через втулки. В            верхней части  пластины  закреплена 4-мя  болтами гайка с ходовым винтом.  В верхней части винта есть отверстие под  ручку.  К нижней части винта прикреплена вилка, в которой установлен верхний ролик. Верхний ролик вращается с помощью рукоятки надетой на ось ролика.  Также верхний ролик перемещается вертикально с помощью ходового  винта. Нижние ролики могут переставляться в пазах. Таким образом, можно менять межцентровое расстояние.
5. Порядок работы.
1.	Ослабить винты на кольцах нижних роликов.
2.	Сдвинуть или раздвинуть кольца в зависимости от размера трубы.
3.	Затянуть винты на кольцах.
4.	Вставить трубу между колец нижних роликов.
5.	Закручивая верхней  ручкой ходовой винт прижать к трубе верхний ролик.
6.	Вращая за боковую ручку верхний ролик прокатать трубу.
7.	Повторить действия п.5, п.6 для получения необходимого радиуса изгиба трубы.  
6. Техническое обслуживание.
Периодически необходимо смазывать смазкой «Литол-24» резьбовые соединения (пара винт-гайка) и место контакта подвижной верхней части с боковыми стенками.
Для замены нижних роликов необходимо:
- вынуть ролик в сборе с осью из трубогиба 
- отвернуть и снять гайки с шайбами с оси
-вынуть ось (если другой комплект роликов поставляется без подшипников, то вынуть и подшипники)
-вставить ось ( и подшипники) в другие ролики
-установить ролики в трубогиб.
Для замены верхнего ролика необходимо:
- отвернуть  четыре болта в верхней части трубогиба
- вынуть подвижную часть в сборе
-снять стопорное кольцо
-снять щечку
-снять ролик со шпонки
-одеть другой ролик на шпонку
-сборку производить в обратной последовательности.

7.Гарантия изготовителя:
Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода трубогиба в эксплуатацию, а при продаже через розничную сеть – 12 месяцев со дня продажи.

8.Свидетельство о приемке и продажи:
Дата выпуска______________________________________________________________
Начальник ОТК_____________________________________________________________
Дата продажи_______________________________________________________________
                                          М.П.